공 주 시

시보는 공문으로서의 효력을 갖는다.

선람	기관의 장	제343호 2008. 5. 23.(금)

【 고 시 】
◦제2008- 18		우성 농공단지 지정 및 실시계획 변경승인 고시	----	1

【 공 고 】
◦제2008-580		우성(전문)농공단지 준공 공고	----	3

회람

발행 공주시 (편집 시정조정실 ☎ 840-2220)

공주시  고시  제2008 -  18호

우성 농공단지 지정 및 실시계획 변경승인 고시

산업입지및개발에관한법률 제8조 및 제19조의2의 규정에 의거 우성(전문)농공단지 지정변경 및 실시계획변경 승인 사항을 다음과 같이 고시합니다.

2008년    5월  22일

공   주   시   장

1. 사업의 명칭

O 우성(전문)농공단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명

O 주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥리 425-4번지외 6개업체

O 성 명 : (주)보흥 대표 박병수외 6인

3. 사업의 목적 및 개요

O 사업의 목적 : 농공단지 개발

O 사업의 개요

• 시행방법 ☞ 실수요자 개발(민간개발)

• 주요업종 ☞ 건설자재관련 제조업

• 개발방법 ☞ 우성(전문)농공단지개발 실시계획에 의함.

4. 사업시행지역의 위치 및 면적

O 위  치 : 충남 공주시 우성면 보흥리 434-1번지 일원

O 면  적 : 142,420.6㎡

5. 사업시행기간

O 2004년 ~ 2008년 3월 31일

6. 도시관리계획결정에 대한 국토의계획및이용에관한법률

시행령 제25조 제5항 각호의 사항

O 도시관리계획(제2종지구단위계획) 결정사항

구 분		면 적 (㎡)	비 율 (%)	건 폐 율 (용 적 율)	비 고
총 계		142,420.6	100.0	60% 이하 (150% 이하)	산업형
공 장 용 지		116,208.1	81.6
공공시설	소 계	15,161	11.2
	도 로	10,900.9	7.7
	배 수 지	462.1	0.1
	공동이용시설	3,137.4	2.2
	오폐수처리장	1,608.6	1.2
녹 지 용 지		10103.5	7.2

7. 관련도서의 열람방법

O 공주시청 기업유치과에 비치하여 일반인과 이해 관계인에게 보입니다.

8. 행위의 제한

O 우성 농공(전문)단지개발 실시계획에 의거 사업을 추진하되 사업계획을

변경하고자할 경우에는 시장의 승인을 받아야한다. 허가받은 사항을

변경하고자 할 때에도 또한 같다.

• 우성 농공(전문)단지개발 실시계획 : 실음 생략

• 계획평면도 및 실시설계 도서 : 실음 생략

• 토지이용계획 및 주요 기반시설 계획 : 실음 생략

공주시 공고 제2008-580호

1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제37조의 규정에 의거 우성(전문)농공단      지조성사업을 준공인가하고 같은법 시행령 제36조제5항의 규정에 의거      다음과 같이 공고합니다.

2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 충청남도 공주시 기업유치과      (전화 041-840-2351)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다

2008.  5. 22.

공  주  시  장

우성(전문)농공단지 준공 공고

1. 사업의 명칭

○ 우성(전문)농공단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명․주소

○ 성 명 : (주)보흥 대표 박병수외 6개업체

○ 주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥리 425-4번지외 6개업체

3. 사업시행지역의 위치 및 면적

○ 위 치 : 충남 공주시 우성면 보흥리 일원

○ 면 적 : 142,420.6㎡

4. 준공인가 연월일

○ 2008. 5. 22.

5. 공공시설 및 토지 등의 관리처분계획

가. 산업시설용지

- 사업시행자가 실수요기업에게 분양

나. 지원시설용지

- 사업시행자가 지원기능의 시설을 설치․운영할 자에게 일반분양

다. 공공시설용지

- 산업단지개발사업의 시행으로 신설되는 공공시설은 그시설

(도로,공원,완충녹지)을 관리 할 공주시에 무상귀속

■ 관리처분계획

토지 및 공공시설물의 관리처분 계획(총괄)

구 분		면적(㎡)	관리처분계획
총 계		142,420.6
공 장 용 지		116,208.1	일반분양
지원시설용지	지원시설	3,137.4	일반분양
공공시설용지	소계	23,075.1
	도로	10,900.9	공주시에 무상귀속
	녹지	10103.5	일반분양
	오폐수처리장	1,608.6	공주시에 무상귀속
	정수장	462.1	공주시에 무상귀속

구 분		규 격	수 량	관리처분계획	비 고
	상수도시설			공주시에 무상귀속
	PE관	D=80m/m ～ D=600m/m	11,406m
	PE코팅강관	D=700m/m	426m
	제수변		130개
	소화전실	D=100m/m	22개
	이토변, 공기변실		6개
	하수(우수) 도시설			공주시에 무상귀속
	이중벽PE관	D=300m/m	481m
		D=600m/m	926m
	우수받이	500*400*940	53EA
	집수정	H=1.5m(1호영~3호형)	20EA
	U형플륨관	￠300	642m
	벤치플륨관	￠600	1,179m
		￠800	96m
	편측고개거	B=1.2 H=2.0~1.2	173m
	하수(오수) 도시설			공주시에 무상귀속
	이중벽PE관	D=150m/m	113m
		D=400m/m	480m
	맨홀	H=2.3m~3.0m	16EA

6. 주요기반시설계획

1) 도로

규 모			사용형태	기 능	연 장	면적(㎡)	비 고
등 급	류 별	폭 원
소로	1호 간선	10	일반도로	보조간선도로	520	9,190.2
	2호 간선	10	일반도로	보조간선도로	320
소로	3호 지선	3	일반도로	농어촌도로	280	1291.9	편입부
소로	배수지	4	일반도로	배수지진입도로	120	418.8

2) 녹지

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	녹 지	완충녹지	917(임)외1필지	10103.5	2008.05

3) 공동이용시설

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	공 동 이용시설	공 동 이용시설	905(대)	3,137.4	2008.05

4) 배수지

도 면 표시번호	시 설 명	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	배수시설	919(수)	462.1	2008.05	154TON×2EA(STS방식)

5) 오폐수처리장

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	912(잡)	1,608.6	2008.05

6) 구거

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
-	-	-	-	-	-	용도폐지