제13호 태풍 ‘링링’ 북상에 따른 -

옥외광고물(간판 등) 자가점검 안내

√ 제13호 태풍‘링링’북상에 따른 옥외광고물 파손 및 추락 위험

□ 옥외광고물(간판 등)은 사유 시설물로써 광고주(업소주) 또는 건물 소유주는

설치된 옥외광고물의 지속적인 안전성 확보를 위해 유지관리 및 보수·보강

등을 수행할 의무가 있습니다.

□ 특히, 현재 제13호 태풍 ‘링링’이 9.6(금)~7(토)에 한반도를 관통할

것으로 예보되고 있어 옥외광고물(간판)의 파손 및 추락 등으로 인한 인명과

재산의 피해 발생이 우려되고 있는 바, 아래 자가점검 사항을 사전 확인

하시어 이상이 발견될 시에는 즉시 보수·보강함으로써 보행자 안전 확보에

각별히 노력하여 주시기 바랍니다.

√ 옥외고정광고물(간판) 자가점검 사항

1. 광고물을 건물과 연결하는 브라켓 상태

2. 지점부 자재상태 및 광고물의 고정상태

3. 광고물의 용접 상태

4. 광고물의 파손(훼손) 상태

5. 광고물 프레임의 배수 및 방수 상태

6. 광고물에서 배전판 내부까지 전기배선의 노후와 파손 상태

7. 광고물 전용 누전 차단기 설치와 작동여부

8. 조명상태

9. 광고물 프레임 도장이나 광고면의 시트, 프린팅의 색상 상태

공   주   시   장