공 주 시

시보는 공문으로서의 효력을 갖는다.

선람	기관의 장	제348호 2008. 6. 23.(금)

【 공 고 】
◦제2008-702호		유구농공단지 준공 공고	----	1

회람

발행 공주시 (편집 시정조정실 ☎ 840-2220)

공주시 공고 제2008-702호

1. 산업입지 및 개발에관한법률 제37조의 규정에 의거 유구 농공단지 조성사업을

준공인가하고 같은법 시행령제36조제5항의 규정에 의거 다음과 같이 공고

합니다.

2. 관계도서의 게제는 생략하며 관계도서는 충청남도 공주시 기업유치과      (전화 041-840-2351)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2008.  6. 20.

공  주  시  장

유구농공단지 준공 공고

1. 사업의 명칭

○ 유구농공단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명․주소

○ 성 명 : 웅진코웨이(주) 대표 홍준기외 1개업체

○ 주 소 : 충남 공주시 유구읍 유구리 658번지외 1개업체

3. 사업시행지역의 위치 및 면적

○ 위 치 : 충남 공주시 유구읍 유구리 662번지 일원

○ 면 적 : 129,251.3㎡

4. 준공인가 연월일

○ 2008. 6. 20.

5. 공공시설 및 토지 등의 관리처분계획

가. 산업시설용지

- 사업시행자가 실수요기업에게 분양

나. 지원시설용지

- 사업시행자가 지원기능의 시설을 설치․운영할 자에게 일반분양

다. 공공시설용지

- 산업단지개발사업의 시행으로 신설되는 공공시설은 그시설

(도로)을 관리 할 공주시에 무상귀속

■ 관리처분계획

토지 및 공공시설물의 관리처분 계획(총괄)

구 분		면적(㎡)	관리처분계획
총 계		129,251.3
공 장 용 지		40,765.7	일반분양
공공시설용지	소 계	23,075.1
	도 로	3,776.7	3,776.7㎡중 3,042.8㎡ 공주시에 무상귀속
	녹지및조경	25,319.3	일반분양
	체육 시설	799.0	일반분양

구 분		규 격	수 량	관리처분계획	비 고
	하수(우수)시설			공주시에 무상귀속
	흄 관	D=450m/m	100m
	흄 관	D=600m/m	170m
	흄 관	D=800m/m	40개
	원형맨홀	1호맨홀	9개
	L형측구	B=0.5m	278m
	조경시설			공주시에 무상귀속
	잣나무	H=2.0 , W=1.0	11본

6. 주요기반시설계획

1) 도로

규 모			사용형태	기 능	연 장	면적(㎡)	비 고
등 급	류 별	폭 원
소로	1호 간선	8	일반도로	보조간선도로	298	3,042.8
중로	1호 간선	12	일반도로	보조간선도로	204	3,436.0	기준공완료

2) 녹지

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	녹 지	완충녹지	692(임)외2필지	25,319.3	2008.06

3) 공동이용시설

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	공 동 이용시설	공 동 이용시설	663(장)	3,296.4	1991.12	기 준공완료

4) 배수지

도 면 표시번호	시 설 명	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	배수시설	661(수)	587.9	1991.12	기 준공완료

5) 체육시설

도 면 표시번호	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
1	체육시설	체육시설	688(장)	799.0	2008.06