공주시 고시 제2025 – 145호

도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(경미한 변경), 공원(석장리세계구석기공원) 조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 공주시 석장리동 112-2번지 일원의 『석장리 유적 마스터플랜(종합정비계획)』의 일환으로 석장리세계구석기공원을 조성하기 위해 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제32조, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의 2 및 「토지이용규제기본법」제8조에 따라 도시관리계획 결정(변경), 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면을 고시합니다.

2. 관계도서는 공주시청 도시정책과(☎041-840-8561) 및 문화유산과(☎041-840-8930)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2025년  08월  18일

공  주  시  장

1. 도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(변경) 및 공원조성계획 결정(변경) 조서 : 붙임 1 참조

2. 도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(변경)도 : 붙임 2 참조

3. 공원(석장리세계구석기공원) 조성계획 결정(변경)도 : 붙임 3 참조

4. 도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(변경)에 따른 지형도면고시도 : 붙임 4 참조

5. 공원(석장리세계구석기공원) 조성계획 결정(변경)에 따른 지형도면고시도 : 붙임 5 참조

붙임 1. 도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(변경) 및 공원조성계획 결정(변경)조서

1. 공간시설

가. 공원

1) 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)				최초 결정일	비고
					기정	변경		변경후
변경	1	석장리세계 구석기공원	역사공원	석장리동 112-2번지 일원	22,279	감)	128	22,151	24.11.20 (충남 고시 제2024-527호)

■ 공원 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	공원명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	석장리세계 구석기공원	∘ 면적 정정 - A=22,279㎡→22,277㎡ [감) 2㎡] ∘ 면적 변경 - A=22,277㎡→22,151㎡ [감) 126㎡]	∘ 기고시된 면적 오류에 따른 정정 ∘ 시도25호선과 중복지역 제척에 따른 공원 면적 변경

2. 공원 조성계획 결정(변경)조서

가. 총괄표

구분			부지면적 (㎡)	공작물 (기)	건축면적(㎡)		구성비 (%)	비 고
					바닥면적	연면적
합계			22,151.0	27	1,059.7	1,059.7	100.0	시설률 : 55.1% ※ 시설률(법적기준) : 제한없음 건폐율 : 4.78% ※ 건폐율(지침기준) : 20.0%이내
세부시설	소계		12,198.6	27	1,059.7	1,059.7	55.1
	기반시설	도로	2,468.5	-	-	-	11.1
		광장	2,927.6	-	-	-	13.2
	휴양시설		430.0	-	-	-	2.0
	교양시설		4,664.6	27	875.7	875.7	21.1
	편익시설		1,707.9	-	184.0	184.0	7.7
녹지 및 기타			9,952.4	-	-	-	44.9

나. 세부시설 결정(변경)조서

시설 구분	도면 표시	시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)		공작물 (기)	비 고
				바닥면적	연면적
합 계			22,151.0	1,059.7	1,059.7	27
시설부지 소계			12,198.6	1,059.7	1,059.7	27	55.1%
도로 및 광장	소 계		5,396.1	-	-	-
		도로	2,468.5	-	-	-
	1-1	광장1	2,736.6	-	-	-
	1-2	광장2	191.0	-	-	-
휴양 시설	소 계		430.0	-	-	-
	2-1	구석기체류형쉼터	430.0	-	-	-
교양 시설	소 계		4,664.6	875.7	875.7	27
	3-1	구석기교육원	1,349.6	875.7	875.7	-
	3-2	구석기숲	2,134.3	-	-	-
	3-3	구석기놀이터	1,180.7	-	-	-
	a	놀이시설1	-	-	-	1
	b	놀이시설2	-	-	-	12
	c	놀이시설3	-	-	-	14
편익 시설	소 계		1,707.9	184.0	184.0	-
	4-1	주차장1	773.2	-	-	-
	4-2	주차장2	750.7	-	-	-
	4-3	화장실, 샤워장, 개수대	184.0	184.0	184.0	-
녹지 및 기타부지 소계			9,952.4	-	-	-	44.9%
녹지 및 기타	소 계		9,952.4	-	-	-
	녹지		9,952.4	-	-	-

다. 동선계획

등급	류별	번호	폭원(m)	기능	연장(m)	면적(㎡)	기점	종점	비고
총 계					756.6	2,468.5
소로	3	1	2.8~5.5	진입로	48.4	130.0	구역계	연결로1
소로	3	2	5.0	진입로	201.1	1,066.4	구역계	연결로6
소로	3	1	3.0	연결로	76.5	234.0	광장1	구역계
소로	3	2	1.5	연결로	5.1	9.1	주차장1	광장1
소로	3	3	2.5~3.2	연결로	26.8	70.0	광장1	구석기 교육원
소로	3	4	4.3	연결로	4.8	22.2	주차장1	광장1
소로	3	5	3.0	연결로	111.0	336.8	진입로2	진입로2
소로	3	6	3.0	연결로	39.1	120.0	주차장2	진입로2
소로	3	7	1.5	연결로	24.6	40.3	주차장2	진입로2
소로	3	1	2.0	산책로	82.2	169.6	산책로3	연결로5
소로	3	2	1.5	산책로	18.3	29.5	진입로2	산책로1
소로	3	3	2.0	산책로	118.7	240.6	진입로2	진입로2

붙임 2. 도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(변경)도

■ 기정

■ 변경

붙임 3. 공원(석장리세계구석기공원) 조성계획 결정(변경)도

붙임 4. 도시관리계획(공간시설(공원)) 결정(변경)에 따른 지형도면고시도

■ 기정

■ 변경

붙임 5. 공원(석장리세계구석기공원) 조성계획 결정(변경)에 따른 지형도면시도